Bestektekst IM 1000 FG

PANELENWANDELEMENT, GLAS (BUITENZIJDE), PANELEN

1 Fabrikaat: Intermontage.

2 Type: panelenwandelement, IM 1000 FG

OPMERKING: voor demontabel wandsysteem.

3 #

\.....

4 #

\Elementopbouw:

5 #

\- materiaal beplating: spaanplaat, dikte 19 mm.

\- materiaal raamkozijnen: aluminium, glas buitenzijde

6 #

\- beplating: beide zijden.

7 #

\- profielen: stalen klemprofielen, sendzimir verzinkt

en voorzien van perforatie voor doorvoering elektra.

8 #

\- isolatie: minerale wol, dikte 40 mm.

9 #

\- vloer- en plafondprofielen: metaal, terugliggend, niet omvattend.

10 #

\.....

11 #

\Afwerking:

12 #

\- platen: gemelamineerd.

\- platen: gefineerd.

\- platen: beplakt.

13 #

\- kleur (RAL): ..... \- kleur.....

14 #

\- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

voorzien van een poedercoat laklaag.

15 #

\Dikte (mm): 100.

16 #

\Hoogte (mm): .....

OPMERKING: max. uit één stuk 3.000 mm.

17 #

\Moduulmaat panelen (mm): 750.

\Moduulmaat panelen (mm): 1.200.

\Moduulmaat raamkozijnen (mm): variabel.

18 #

\.....

19 #

\Hulpstukken:

20 #

\- paselement.....

21 #

\- hoekelement.....

22 #

\- raamelement, verdiepingshoog \- gestapeld.

OPMERKING: glas wordt aan buitenzijde van

raamelement geplakt. Kozijnen niet omvattend.

23 #

\- deurkozijn, verdiepingshoog.....

24 #

\- deurelement: kanaalspaanplaat, houtfineer.....

\- deurelement: kanaalspaanplaat, hardkunststof.....

\- deurelement: kanaalspaanplaat, gespoten.....

\- deurelement: kader, aluminium, gepoedercoat.....

\- deurelement: hardglas, blank.....

25 #

\.....

26 #

\Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

hoedanigheid zijn als het panelenwandelement.

27 #

\.....

28 #

\Naadaansluiting tussen de elementen verticaal: 10 mm

schaduwvoeg.

\Naadaansluiting tussen de glaselementen horizontaal:

2 mm.

29 #

\Wandaansluitingen: terugliggend, niet omvattend.....

\Wandaansluitingen: omvattend.....

30 #

\Toebehoren:

31 #

\- lamellen.

\- jaloezieën.

OPMERKING: alleen bij dubbelglas.

32 #

\Toebehoren:

\- diverse folie’s en fotofolie’s

OPMERKING: mogelijk bij enkel en dubbel glas.