Bestektekst IM 1000 MS de Luxe

 PANELENWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT NAADLOOS

 1 Fabrikaat: Intermontage

 2 Type: panelenwandelement IM 1000 MS de Luxe

 OPMERKING: niet demontabel naadloos wandsysteem.

 3 #

 \.....

 4 #

 \Elementopbouw:

 5 #

 \- materiaal beplating: gipskartonplaat,

 dikte 12,5 mm.

 6 #

 \- beplating: één zijde. \- beplating: beide zijden.

 7 #

 \- éénlaagse beplating. \- tweelaagse beplating.

 8 #

 \- profielen: stalen stijlen, sendzimir verzinkt en

 voorzien van perforatie voor doorvoering elektra.

 9 #

 \- isolatie: minerale wol, dikte 40 mm.

 10 #

 \- terugliggend aluminium plint.

 11 #

 \- terugliggend aluminium plafondprofiel.

 \- geïntegreerde schilderijrail.

 12 #

 \.....

 13 #

 \Afwerking:

 14 #

 \- wand voor eindafwerking spachtelen klasse C,B of A.

 15 #

 \Eindafwerking

 16 #

 \- beplakken durafort 2000 serie \- Vescom

 \- Scan- en sauswerk \- Sauswerk

 17 #

 \Dikte (mm): 100. \Dikte (mm): 100.

 OPMERKING: 100 mm ook bij tweelaagse beplating.

 18 #

 \Hoogte.....

 OPMERKING: max. 6.000 mm.

 19 #

 \Moduulmaat (mm): 1.200 niet zichtbaar

 20 #

 \.....

 21 #

 \Hulpstukken:

 22 #

 \- paselement.....

 23 #

 \- hoekelement.....

 24 #

 \- raamelement: Aluminium monobloc raamelementen.

1. #

 \- deurkozijn: Aluminum monobloc deurelementen.

 26 #

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, hardkunststof.....

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, houtfineer.....

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, gespoten .....

 \- deurelement: aluminium, kader

 \- deurelement: hardglas, blank.....

 27 #

 \- balie-element.....

 28 #

 \- loket-element.....

 29 #

 \- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

 voorzien van een poedercoat laklaag.

 30 #

 \.....

 31 #

 \Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

 hoedanigheid zijn als het panelenwandelement.

 32 #

 \Naadaansluiting: volledig naadloos.

 Bij raam- en deurelementen clicklijst

 33 #

 \.....

 34 #

 \Toebehoren:

 35 #

 \- verticale lamellen.

 \- horizontale jaloezieën.

 OPMERKING: alleen bij dubbelglas.

 36 #

 \Toebehoren:

 \- diverse folie’s en fotofolie’s

 OPMERKING: mogelijk bij enkel en dubbel glas.