Bestektekst IM 1000 MS de Luxe

PANELENWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT NAADLOOS

1 Fabrikaat: Intermontage

2 Type: panelenwandelement IM 1000 MS de Luxe

OPMERKING: niet demontabel naadloos wandsysteem.

3 #

\.....

4 #

\Elementopbouw:

5 #

\- materiaal beplating: gipskartonplaat,

dikte 12,5 mm.

6 #

\- beplating: één zijde. \- beplating: beide zijden.

7 #

\- éénlaagse beplating. \- tweelaagse beplating.

8 #

\- profielen: stalen stijlen, sendzimir verzinkt en

voorzien van perforatie voor doorvoering elektra.

9 #

\- isolatie: minerale wol, dikte 40 mm.

10 #

\- terugliggend aluminium plint.

11 #

\- terugliggend aluminium plafondprofiel.

\- geïntegreerde schilderijrail.

12 #

\.....

13 #

\Afwerking:

14 #

\- wand voor eindafwerking spachtelen klasse C,B of A.

15 #

\Eindafwerking

16 #

\- beplakken durafort 2000 serie \- Vescom

\- Scan- en sauswerk \- Sauswerk

17 #

\Dikte (mm): 100. \Dikte (mm): 100.

OPMERKING: 100 mm ook bij tweelaagse beplating.

18 #

\Hoogte.....

OPMERKING: max. 6.000 mm.

19 #

\Moduulmaat (mm): 1.200 niet zichtbaar

20 #

\.....

21 #

\Hulpstukken:

22 #

\- paselement.....

23 #

\- hoekelement.....

24 #

\- raamelement: Aluminium monobloc raamelementen.

1. #

\- deurkozijn: Aluminum monobloc deurelementen.

26 #

\- deurelement: kanaalspaanplaat, hardkunststof.....

\- deurelement: kanaalspaanplaat, houtfineer.....

\- deurelement: kanaalspaanplaat, gespoten .....

\- deurelement: aluminium, kader

\- deurelement: hardglas, blank.....

27 #

\- balie-element.....

28 #

\- loket-element.....

29 #

\- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

voorzien van een poedercoat laklaag.

30 #

\.....

31 #

\Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

hoedanigheid zijn als het panelenwandelement.

32 #

\Naadaansluiting: volledig naadloos.

Bij raam- en deurelementen clicklijst

33 #

\.....

34 #

\Toebehoren:

35 #

\- verticale lamellen.

\- horizontale jaloezieën.

OPMERKING: alleen bij dubbelglas.

36 #

\Toebehoren:

\- diverse folie’s en fotofolie’s

OPMERKING: mogelijk bij enkel en dubbel glas.