Bestektekst IM 1000 TC

PANELENWANDELEMENT, GIPSKARTONPLAAT

1 Fabrikaat: Intermontage

2 Type: panelenwandelement IM 1000 TC

OPMERKING: voor demontabel wandsysteem.

3 #

\.....

4 #

\Elementopbouw:

5 #

\- materiaal beplating: gipskartonplaat,

dikte 12,5 mm.

6 #

\- beplating: één zijde. \- beplating: beide zijden.

7 #

\- éénlaagse beplating. \- tweelaagse beplating.

8 #

\- profielen: stalen stijlen, sendzimir verzinkt en

voorzien van perforatie voor doorvoering elektra.

9 #

\- isolatie: minerale wol, dikte 40 mm.

10 #

\- terugliggend aluminium plint.

11 #

\- terugliggend aluminium plafondprofiel.

\- geïntegreerde schilderijrail.

12 #

\.....

13 #

\Afwerking:

14 #

\- platen: vinyl. \- platen.....

15 #

\- kleur durafort 2000 serie \- Vescom.....

16 #

\.....

17 #

\Dikte (mm): 100. \Dikte (mm): 100.

OPMERKING: 100 mm ook bij tweelaagse beplating.

18 #

\Hoogte.....

OPMERKING: max. 3.000 mm \- max. 4.500 mm horizontaal

Opgedeeld.

19 #

\Moduulmaat (mm): 1.200. \Moduulmaat (mm): .....

20 #

\.....

21 #

\Hulpstukken:

22 #

\- paselement.....

23 #

\- hoekelement.....

24 #

\- raamelement.....

1. #

\- deurkozijn.....

26 #

\- deurelement: kanaalspaanplaat, hardkunststof.....

\- deurelement: kanaalspaanplaat, houtfineer.....

\- deurelement: kanaalspaanplaat, gespoten .....

\- deurelement: aluminium, kader

\- deurelement: hardglas, blank.....

27 #

\- balie-element.....

28 #

\- loket-element.....

29 #

\- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

voorzien van een poedercoat laklaag.

30 #

\.....

31 #

\Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

hoedanigheid zijn als het panelenwandelement.

32 #

\Naadaansluiting: stalen profiel,vlakke aluminium

clicklijst

33 #

\.....

34 #

\Toebehoren:

35 #

\- verticale lamellen.

\- horizontale jaloezieën.

OPMERKING: alleen bij dubbelglas.

36 #

\Toebehoren:

\- diverse folie’s en fotofolie’s

OPMERKING: mogelijk bij enkel en dubbel glas.