Bestektekst IM 1000 TCN

PANELENWANDELEMENT, MELAMINEBEPLATING

1 Fabrikaat: Intermontage

2 Type: panelenwandelement IM 1000 TCN

OPMERKING: voor demontabel 0-voeg wandsysteem.

3 #

\.....

4 #

\Elementopbouw:

5 #

\- materiaal beplating: gemelamineerde platen,

dikte 12,5 mm.

6 #

\- beplating: één zijde. \- beplating: beide zijden.

7 #

\- éénlaagse beplating.

8 #

\- profielen: stalen stijlen, sendzimir verzinkt en

voorzien van perforatie voor doorvoering elektra.

9 #

\- isolatie: minerale wol, dikte 40 mm.

10 #

\- terugliggend aluminium vloerprofiel.

11 #

\- terugliggend aluminium plafondprofiel.

\- geïntegreerde schilderijrail.

12 #

\.....

13 #

\Afwerking:

14 #

\- platen: melamine. \- platen.....

15 #

\- kleur standaard collectie.....

16 #

\.....

17 #

\Dikte (mm): 100.

18 #

\Hoogte.....

OPMERKING: max. 3.000 mm.

19 #

\Moduulmaat (mm): 1.200.

20 #

\.....

21 #

\Hulpstukken:

22 #

\- paselement.....

23 #

\- hoekelement.....

24 #

\- raamelement, verdiepingshoog \- gestapeld.

1. #

\- deurkozijn, verdiepingshoog.

26 #

\- deurelement: kanaalspaanplaat, hardkunststof.....

\- deurelement: kanaalspaanplaat, houtfineer.....

\- deurelement: kanaalspaanplaat, gespoten.....

\- deurelement: aluminium, kader, gepoedercoat.....

\- deurelement: hardglas, blank.....

27 #

\- balie-element.....

28 #

\- loket-element.....

29 #

\- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

voorzien van een poedercoat laklaag.

30 #

\.....

31 #

\Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

hoedanigheid zijn als het panelenwandelement.

32 #

\Naadaansluiting: V-vormige naad, koud tegen elkaar.

33 #

\Wandaansluiting, omvattend.

34 #

\Toebehoren:

35 #

\- verticale lamellen.

\- horizontale jaloezieën.

OPMERKING: alleen bij dubbelglas.

36 #

\Toebehoren:

\- diverse folie’s en fotofolie’s

OPMERKING: mogelijk bij enkel en dubbel glas.