Bestekstekst IM 1000 VNS

PANELENWANDELEMENT, STAAL BEPLAKT MET GIPS

 1 Fabrikaat: Intermontage.

 2 Type: panelenwandelement, IM 1000 VNS

 OPMERKING: voor demontabel wandsysteem.

 3 #

 \.....

 4 #

 \Elementopbouw:

 5 #

 \- materiaal beplating: staal met gips, dikte 13,5 mm.

 6 #

 \- beplating: één zijde, voorzetwand.

 \- beplating: beide zijden.

 7 #

 \- profielen: stalen klemstijlen, sendzimir verzinkt

 en voorzien van perforatie voor doorvoering elektra.

 8 #

 \- isolatie: minerale wol, dikte 40 mm.

 9 #

\- vloer- en plafondprofielen: metaal, terugliggend, niet omvattend.

 10 #

 \.....

 11 #

 \Afwerking:

 12 #

 \- platen: staal gepoedercoat.

 13 #

 \- kleur (RAL): ..... \- kleur.....

 14 #

 \- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

 voorzien van een poedercoat laklaag.

 15 #

 \Dikte (mm): 100.

 16 #

 \Hoogte (mm): .....

 OPMERKING: max. uit één stuk 3.000 mm.

 17 #

 \Moduulmaat (mm): 900.

 \Moduulmaat (mm): 1.200 op aanvraag

 18 #

 \.....

 19 #

 \Hulpstukken:

 20 #

 \- paselement.....

 21 #

 \- hoekelement.....

 22 #

 \- raamelement, verdiepingshoog.

 23 #

 \- deurkozijn, verdiepingshoog.

 24 #

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, hardkunststof.....

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, fineer.....

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, gespoten.....

 \- deurelement: kader, aluminium, gepoedercoat.....

 \- deurelement: hardglas, blank.....

 25 #

 \.....

 26 #

 \Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

 hoedanigheid zijn als het panelenwandelement.

 27 #

 \.....

 28 #

 \Naadaansluiting: V-vormige naad, koud tegen elkaar.

 29 #

 \Wandaansluitingen: terugliggend, niet omvattend.....

 \Wandaansluitingen: omvattend.....

 30 #

 \Toebehoren:

 31 #

 \- lamellen.

 \- jaloezieën.

 OPMERKING: alleen bij dubbelglas.

 32 #

 \Toebehoren:

 \- diverse folie’s en fotofolie’s

 OPMERKING: mogelijk bij enkel en dubbel glas.