Bestekstekst IM 1000 VT

 PANELENWANDELEMENT, HOUT

 1 Fabrikaat: Intermontage.

 2 Type: panelenwandelement, IM 1000 VT

 OPMERKING: voor demontabel wandsysteem.

 3 #

 \.....

 4 #

 \Elementopbouw:

 5 #

 \- materiaal beplating: spaanplaat, dikte 19 mm.

 6 #

 \- beplating: één zijde, voorzetwand.

 \- beplating: beide zijden.

 7 #

 \- profielen: stalen stijlen, sendzimir verzinkt en

 voorzien van perforatie voor doorvoering elektra.

 8 #

 \- isolatie: minerale wol, dikte 40 mm.

 9 #

\- vloer- en plafondprofielen: metaal, terugliggend, niet omvattend.

 10 #

 \.....

 11 #

 \Afwerking:

 12 #

 \- platen: gemelamineerd.

 \- platen: gefineerd.

 \- platen: beplakt.

 13 #

 \- kleur (RAL): ..... \- kleur.....

 14 #

 \- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

 voorzien van een poedercoat laklaag.

 15 #

 \Dikte (mm): 100.

 16 #

 \Hoogte (mm): .....

 OPMERKING: max. uit één stuk 3.000 mm.

 17 #

 \Moduulmaat (mm): 750.

 \Moduulmaat (mm): 1.200.

 18 #

 \.....

 19 #

 \Hulpstukken:

 20 #

 \- paselement.....

 21 #

 \- hoekelement.....

 22 #

 \- raamelement, verdiepingshoog \- gestapeld.

 23 #

 \- deurkozijn, verdiepingshoog.....

 24 #

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, houtfineer.....

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, hardkunststof.....

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, gespoten.....

 \- deurelement: kader, aluminium, gepoedercoat.....

 \- deurelement: hardglas, blank.....

 25 #

 \.....

 26 #

 \Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

 hoedanigheid zijn als het panelenwandelement.

 27 #

 \.....

 28 #

 \Naadaansluiting tussen de elementen: 10 mm

 schaduwvoeg.

 29 #

 \Wandaansluitingen: terugliggend, niet omvattend.....

 \Wandaansluitingen: omvattend.....

 30 #

 \Toebehoren:

 31 #

 \- lamellen.

 \- jaloezieën.

 OPMERKING: alleen bij dubbelglas.

 32 #

 \Toebehoren:

 \- diverse folie’s en fotofolie’s

 OPMERKING: mogelijk bij enkel en dubbel glas.