Bestektekst IM 1012 HGS

PANELENWANDELEMENT, HARDGLAS

 1 Fabrikaat: Intermontage

 2 Type: panelenwandelement IM 1012 HGS

 OPMERKING: voor demontabel wandsysteem.

 3 #

 \.....

 4 #

 \Elementopbouw:

 5 #

 \- materiaal glas: hardglas 10 mm

 \- materiaal glas: gelaagd glas 55/2

 \- materiaal glas: gelaagd glas 55/2A (silence)

 \- materiaal glas: hardglas 12 mm

 \- materiaal glas: hardglas 66/2

 \- materiaal glas: hardglas 66/2A (silence)

 6 #

 \- afwerking glas rondom: pp-geslepen.

 7 #

 \- beplating: enkel.

 8 #

 \- profielen: n.v.t.

 9 #

 \- isolatie: n.v.t.

 10 #

 \- plint: aluminium U-profiel, vast deel, 25x40 mm.

 \- plint: aluminium U-profiel, vast deel, 25x32 mm.

 11 #

 \- plafondprofiel: aluminium U-profiel, 25x40 mm.

 12 #

 \- wandprofiel: aluminium U-profiel, 25x32 mm,

 2-delig clickprofiel.

 13 #

 \Dikte (mm): glas 10 mm, bij profielen 25 mm.

 14 #

 \Hoogte.....

 OPMERKING: max. 3.000 mm.

 15 #

 \.....

 16 #

 \.....

 17 #

 \.....

 18 #

 \.....

 19 #

 \Moduulmaat (mm): 750 mm \Paselementen (mm): .....

 20 #

 \.....

 21 #

 \Hulpstukken:

 22 #

 \- paselement.....

 23 #

 \- hoekelement.....

 24 #

 \- raamelement.....

1. #

 \- deurkozijn: HGS aluminium, verdiepingshoog.

 26 #

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, hardkunststof.....

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, houtfineer.....

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, gespoten .....

 \- deurelement: aluminium, kader

 \- deurelement: hardglas, blank.....

 27 #

 \- balie-element.....

 28 #

 \- loket-element.....

 29 #

 \- alle in het zicht komende aluminium onderdelen zijn

 voorzien van een poedercoat laklaag.

 \- alle in het zicht komende aluminium onderdelen zijn

 voorzien van een techisch blank geanodiseerde laag.

 30 #

 \.....

 31 #

 \Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

 hoedanigheid zijn als het panelenwandelement.

 32 #

 \Naadaansluiting: stalen profiel,vlakke aluminium

 clicklijst

 33 #

 \.....

 34 #

 \Toebehoren:

 35 #

 \- diverse folie’s en fotofolie’s

 36 #