**Bestektekst IM CLASSIC FRAME ECO (Rw=36 dB)**

PANELENWANDELEMENT, GELAAGD GLAS

Bijzonder kenmerk: Jaren ’60 uitstraling d.m.v. vakverdeling naar keuze.

 1 Fabrikaat: Intermontage

 2 Type: panelenwandelement IM Classic Frame Eco (Rw36dB)

 OPMERKING: demontabel wandsysteem met vakverdeling.

 3 #

 \.....

 4 #

 \Elementopbouw:

 5 #

 \- materiaal glas: gelaagd glas 55/2A.

 6 #

 \- afwerking glas rondom: pp-geslepen.

 7 #

 \- beplating: enkel.

 8 #

 \- profielen: n.v.t.

 9 #

 \- isolatie: n.v.t.

 10 #

 \- plint: aluminium U-profiel, vast deel, 25x40 mm.

 11 #

 \- plafondprofiel: aluminium U-profiel, vast deel

 25x4o mm.

 12 #

 \- wandprofiel: aluminium U-profiel, 25x32 mm,

 2-delig clickprofiel.

 13 #

 \- wanddikte (mm): inclusief profielen 25 mm.

 14 #

 \Hoogte.....

 OPMERKING: max. 3.000 mm.

 15 #

 \.....

 16 #

 \.....

 17 #

 \.....

 18 #

 \.....

 19 #

 \Moduulmaat (mm): 800 mm \Paselementen (mm): < 800 mm.

 20 #

 \.....

 21 #

 \Hulpstukken:

 22 #

 \- paselement.....

 23 #

 \- hoekelement, aluminium 30x30x3.

 24 #

 \- raamelement: met vakverdeling naar keuze

 profielen voor vakverdeling glaswand, aluminium

 vlakprofielen, afm. 30x3 mm.

1. #

 \- deurkozijn: Classic Frame, aluminium verdieping

 hoog.

 26 #

 \- deurelement: hardglas met kader 30x15x30 mm

 Vakverdeling naar keuze.

 Uitvoering verdieping hoog.

 27 #

 \- sloten Intermontage Classic slot, kleur zwart

 RAL 9005 mat structuur (fijn).

 28 #

 \- deurkrukken uit collectie en scharnieren MK1

 Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn).

 29 #

 \- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

 voorzien van een poedercoatlaklaag in zwart

 RAL 9005 mat structuur (fijn).

 30 #

 \.....

 31 #

 \Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

 hoedanigheid zijn als de elementopbouw.

 32 #

 \Naadaansluiting: speciale IM-tape met hoge hechting.

 33 #

 \.....

 34 #

 \Toebehoren:

 35 #

 \- metalen platen in (deel) vakverdeling wand.

 36 #

**Bestektekst IM CLASSIC FRAME ECO (Rw=38 dB)**

PANELENWANDELEMENT, GELAAGD GLAS

Bijzonder kenmerk: Jaren ’60 uitstraling d.m.v. vakverdeling naar keuze.

 1 Fabrikaat: Intermontage

 2 Type: panelenwandelement IM Classic Frame Eco (Rw38dB)

 OPMERKING: demontabel wandsysteem met vakverdeling.

 3 #

 \.....

 4 #

 \Elementopbouw:

 5 #

 \- materiaal glas: gelaagd glas 66/2A.

 6 #

 \- afwerking glas rondom: pp-geslepen.

 7 #

 \- beplating: enkel.

 8 #

 \- profielen: n.v.t.

 9 #

 \- isolatie: n.v.t.

 10 #

 \- plint: aluminium U-profiel, vast deel, 25x40 mm.

 11 #

 \- plafondprofiel: aluminium U-profiel, vast deel

 25x4o mm.

 12 #

 \- wandprofiel: aluminium U-profiel, 25x32 mm,

 2-delig clickprofiel.

 13 #

 \- wanddikte (mm): inclusief profielen 25 mm.

 14 #

 \Hoogte.....

 OPMERKING: max. 3.000 mm.

 15 #

 \.....

 16 #

 \.....

 17 #

 \.....

 18 #

 \.....

 19 #

 \Moduulmaat (mm): 800 mm \Paselementen (mm): < 800 mm.

 20 #

 \.....

 21 #

 \Hulpstukken:

 22 #

 \- paselement.....

 23 #

 \- hoekelement, aluminium 30x30x3.

 24 #

 \- raamelement: met vakverdeling naar keuze

 profielen voor vakverdeling glaswand, aluminium

 vlakprofielen, afm. 30x3 mm.

1. #

 \- deurkozijn: Classic Frame, aluminium verdieping

 hoog.

 26 #

 \- deurelement: hardglas met kader 30x15x30 mm

 Vakverdeling naar keuze.

 Uitvoering verdieping hoog.

 27 #

 \- sloten Intermontage Classic slot, kleur zwart

 RAL 9005 mat structuur (fijn).

 28 #

 \- deurkrukken uit collectie en scharnieren MK1

 Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn).

 29 #

 \- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

 voorzien van een poedercoatlaklaag in zwart

 RAL 9005 mat structuur (fijn).

 30 #

 \.....

 31 #

 \Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

 hoedanigheid zijn als de elementopbouw.

 32 #

 \Naadaansluiting: speciale IM-tape met hoge hechting.

 33 #

 \.....

 34 #

 \Toebehoren:

 35 #

 \- metalen platen in (deel) vakverdeling wand

 36 #

**Bestektekst IM CLASSIC FRAME TWIN (tot Rw=40 dB)**

PANELENWANDELEMENT, GELAAGD GLAS

Bijzonder kenmerk: Jaren ’60 uitstraling d.m.v. vakverdeling naar keuze.

 1 Fabrikaat: Intermontage

 2 Type: panelenwandelement IM Classic Frame Twin

 (tot Rw40dB.

 OPMERKING: demontabel wandsysteem met vakverdeling.

 3 #

 \.....

 4 #

 \Elementopbouw:

 5 #

 \- materiaal glas: 2x gelaagd glas 1x 44/2A en 1x33/2A

 6 #

 \- afwerking glas rondom: pp-geslepen.

 7 #

 \- beplating: enkel.

 8 #

 \- profielen: n.v.t.

 9 #

 \- isolatie: n.v.t.

 10 #

 \- plint: metalen U-profiel, vast deel, 55x40 mm.

 11 #

 \- plafondprofiel: metalen U-profiel, vast deel

 55x40 mm.

 12 #

 \- wandprofiel: metalen U-profiel, 55x40 mm,

 2-delig clickprofiel.

 13 #

 \- wanddikte (mm): inclusief profielen 55 mm.

 14 #

 \Hoogte.....

 OPMERKING: max. 3.000 mm.

 15 #

 \.....

 16 #

 \.....

 17 #

 \.....

 18 #

 \.....

 19 #

 \Moduulmaat (mm): 800 mm \Paselementen (mm): < 800 mm.

 20 #

 \.....

 21 #

 \Hulpstukken:

 22 #

 \- paselement.....

 23 #

 \- hoekelement, aluminium 30x30x3.

 24 #

 \- raamelement: met vakverdeling naar keuze

 profielen voor vakverdeling glaswand, aluminium

 profielen naar keuze:

* aluminium vlakprofielen, afm. 25x3 mm.
* aluminium U-25 profielen.
* aluminium 25 mm blokprofielen.
1. #

 \- deurkozijn: Classic Frame, aluminium verdieping

 hoog.

 26 #

 \- deurelement: hardglas met kader 30x15x30 mm

 Vakverdeling naar keuze.

 Uitvoering verdieping hoog.

 27 #

 \- sloten Intermontage Classic slot, kleur zwart

 RAL 9005 mat structuur (fijn).

 28 #

 \- deurkrukken uit collectie en scharnieren MK1

 Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn).

 29 #

 \- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

 voorzien van een poedercoatlaklaag in zwart

 RAL 9005 mat structuur (fijn).

 30 #

 \.....

 31 #

 \Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

 hoedanigheid zijn als de elementopbouw.

 32 #

 \Naadaansluiting: speciale IM-tape met hoge hechting.

 33 #

 \.....

 34 #

 \Toebehoren:

 35 #

 \- metalen platen in (deel) vakverdeling wand

 36 #