**Bestektekst IM CLASSIC FRAME ECO (Rw=36 dB)**

PANELENWANDELEMENT, GELAAGD GLAS

Bijzonder kenmerk: Jaren ’60 uitstraling d.m.v. vakverdeling naar keuze.

1 Fabrikaat: Intermontage

2 Type: panelenwandelement IM Classic Frame Eco (Rw36dB)

OPMERKING: demontabel wandsysteem met vakverdeling.

3 #

\.....

4 #

\Elementopbouw:

5 #

\- materiaal glas: gelaagd glas 55/2A.

6 #

\- afwerking glas rondom: pp-geslepen.

7 #

\- beplating: enkel.

8 #

\- profielen: n.v.t.

9 #

\- isolatie: n.v.t.

10 #

\- plint: aluminium U-profiel, vast deel, 25x40 mm.

11 #

\- plafondprofiel: aluminium U-profiel, vast deel

25x4o mm.

12 #

\- wandprofiel: aluminium U-profiel, 25x32 mm,

2-delig clickprofiel.

13 #

\- wanddikte (mm): inclusief profielen 25 mm.

14 #

\Hoogte.....

OPMERKING: max. 3.000 mm.

15 #

\.....

16 #

\.....

17 #

\.....

18 #

\.....

19 #

\Moduulmaat (mm): 800 mm \Paselementen (mm): < 800 mm.

20 #

\.....

21 #

\Hulpstukken:

22 #

\- paselement.....

23 #

\- hoekelement, aluminium 30x30x3.

24 #

\- raamelement: met vakverdeling naar keuze

profielen voor vakverdeling glaswand, aluminium

vlakprofielen, afm. 30x3 mm.

1. #

\- deurkozijn: Classic Frame, aluminium verdieping

hoog.

26 #

\- deurelement: hardglas met kader 30x15x30 mm

Vakverdeling naar keuze.

Uitvoering verdieping hoog.

27 #

\- sloten Intermontage Classic slot, kleur zwart

RAL 9005 mat structuur (fijn).

28 #

\- deurkrukken uit collectie en scharnieren MK1

Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn).

29 #

\- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

voorzien van een poedercoatlaklaag in zwart

RAL 9005 mat structuur (fijn).

30 #

\.....

31 #

\Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

hoedanigheid zijn als de elementopbouw.

32 #

\Naadaansluiting: speciale IM-tape met hoge hechting.

33 #

\.....

34 #

\Toebehoren:

35 #

\- metalen platen in (deel) vakverdeling wand.

36 #

**Bestektekst IM CLASSIC FRAME ECO (Rw=38 dB)**

PANELENWANDELEMENT, GELAAGD GLAS

Bijzonder kenmerk: Jaren ’60 uitstraling d.m.v. vakverdeling naar keuze.

1 Fabrikaat: Intermontage

2 Type: panelenwandelement IM Classic Frame Eco (Rw38dB)

OPMERKING: demontabel wandsysteem met vakverdeling.

3 #

\.....

4 #

\Elementopbouw:

5 #

\- materiaal glas: gelaagd glas 66/2A.

6 #

\- afwerking glas rondom: pp-geslepen.

7 #

\- beplating: enkel.

8 #

\- profielen: n.v.t.

9 #

\- isolatie: n.v.t.

10 #

\- plint: aluminium U-profiel, vast deel, 25x40 mm.

11 #

\- plafondprofiel: aluminium U-profiel, vast deel

25x4o mm.

12 #

\- wandprofiel: aluminium U-profiel, 25x32 mm,

2-delig clickprofiel.

13 #

\- wanddikte (mm): inclusief profielen 25 mm.

14 #

\Hoogte.....

OPMERKING: max. 3.000 mm.

15 #

\.....

16 #

\.....

17 #

\.....

18 #

\.....

19 #

\Moduulmaat (mm): 800 mm \Paselementen (mm): < 800 mm.

20 #

\.....

21 #

\Hulpstukken:

22 #

\- paselement.....

23 #

\- hoekelement, aluminium 30x30x3.

24 #

\- raamelement: met vakverdeling naar keuze

profielen voor vakverdeling glaswand, aluminium

vlakprofielen, afm. 30x3 mm.

1. #

\- deurkozijn: Classic Frame, aluminium verdieping

hoog.

26 #

\- deurelement: hardglas met kader 30x15x30 mm

Vakverdeling naar keuze.

Uitvoering verdieping hoog.

27 #

\- sloten Intermontage Classic slot, kleur zwart

RAL 9005 mat structuur (fijn).

28 #

\- deurkrukken uit collectie en scharnieren MK1

Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn).

29 #

\- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

voorzien van een poedercoatlaklaag in zwart

RAL 9005 mat structuur (fijn).

30 #

\.....

31 #

\Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

hoedanigheid zijn als de elementopbouw.

32 #

\Naadaansluiting: speciale IM-tape met hoge hechting.

33 #

\.....

34 #

\Toebehoren:

35 #

\- metalen platen in (deel) vakverdeling wand

36 #

**Bestektekst IM CLASSIC FRAME TWIN (tot Rw=40 dB)**

PANELENWANDELEMENT, GELAAGD GLAS

Bijzonder kenmerk: Jaren ’60 uitstraling d.m.v. vakverdeling naar keuze.

1 Fabrikaat: Intermontage

2 Type: panelenwandelement IM Classic Frame Twin

(tot Rw40dB.

OPMERKING: demontabel wandsysteem met vakverdeling.

3 #

\.....

4 #

\Elementopbouw:

5 #

\- materiaal glas: 2x gelaagd glas 1x 44/2A en 1x33/2A

6 #

\- afwerking glas rondom: pp-geslepen.

7 #

\- beplating: enkel.

8 #

\- profielen: n.v.t.

9 #

\- isolatie: n.v.t.

10 #

\- plint: metalen U-profiel, vast deel, 55x40 mm.

11 #

\- plafondprofiel: metalen U-profiel, vast deel

55x40 mm.

12 #

\- wandprofiel: metalen U-profiel, 55x40 mm,

2-delig clickprofiel.

13 #

\- wanddikte (mm): inclusief profielen 55 mm.

14 #

\Hoogte.....

OPMERKING: max. 3.000 mm.

15 #

\.....

16 #

\.....

17 #

\.....

18 #

\.....

19 #

\Moduulmaat (mm): 800 mm \Paselementen (mm): < 800 mm.

20 #

\.....

21 #

\Hulpstukken:

22 #

\- paselement.....

23 #

\- hoekelement, aluminium 30x30x3.

24 #

\- raamelement: met vakverdeling naar keuze

profielen voor vakverdeling glaswand, aluminium

profielen naar keuze:

* aluminium vlakprofielen, afm. 25x3 mm.
* aluminium U-25 profielen.
* aluminium 25 mm blokprofielen.

1. #

\- deurkozijn: Classic Frame, aluminium verdieping

hoog.

26 #

\- deurelement: hardglas met kader 30x15x30 mm

Vakverdeling naar keuze.

Uitvoering verdieping hoog.

27 #

\- sloten Intermontage Classic slot, kleur zwart

RAL 9005 mat structuur (fijn).

28 #

\- deurkrukken uit collectie en scharnieren MK1

Kleur zwart RAL 9005 mat structuur (fijn).

29 #

\- alle in het zicht komende metalen onderdelen zijn

voorzien van een poedercoatlaklaag in zwart

RAL 9005 mat structuur (fijn).

30 #

\.....

31 #

\Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

hoedanigheid zijn als de elementopbouw.

32 #

\Naadaansluiting: speciale IM-tape met hoge hechting.

33 #

\.....

34 #

\Toebehoren:

35 #

\- metalen platen in (deel) vakverdeling wand

36 #