Bestektekst IM 1012 HGS WOODFRAME

PANELENWANDELEMENT, GELAAGD GLAS MET HOUTEN KADER

 1 Fabricaat: Intermontage

 2 Type: panelenwandelement IM 1012 HGS WOODFRAME

 OPMERKING: voor demontabel wandsysteem.

 3 #

 \.....

 4 #

 \Elementopbouw:

 5 #

 \- materiaal glas: gelaagd glas 55/2

 \- materiaal glas: gelaagd glas 66/2

 \- materiaal glas: gelaagd glas 55/2A (Silence)

 \- materiaal glas: gelaagd glas 66/2A (Silence)

 \- materiaal glas: hardglas 10 mm

 \- materiaal glas: hardglas 12 mm

 6 #

 \- afwerking glas rondom: pp-geslepen.

 7 #

 \- beplating: enkel.

 8 #

 \- profielen: n.v.t.

 9 #

 \- isolatie: n.v.t.

 10 #

 \- plint: geprofileerd en gefineerd

 FSC kozijnhout, afm. 53x100 mm.

 11 #

 \- muur-/wandaansluiting: geprofileerd en gefineerd

 FSC kozijnhout, afm. 53x100 mm.

 12 #

 \- plafondaansluiting: geprofileerd en gefineerd

 FSC kozijnhout, afm. 53x100 mm.

 13 #

 \Dikte (mm): wanddikte 100 mm, glas 10 of 12 mm.

 14 #

 \Hoogte.....

 OPMERKING: max. 3.000 mm.

 15 #

 \.....

 16 #

 \.....

 17 #

 \.....

 18 #

 \.....

 19 #

 \Moduulmaat (mm): 750 mm \Paselementen (mm): <750 mm.

 20 #

 \.....

 21 #

 \Hulpstukken:

 22 #

 \- paselement.....

 23 #

 \- hoekelement.....

 24 #

 \- raamelement.....

1. #

 \- deurkozijn: geprofileerd en gefineerd

 FSC kozijnhout, afm. 67x100 mm.

 26 #

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, hardkunststof.....

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, houtfineer.....

 \- deurelement: kanaalspaanplaat, gespoten .....

 \- deurelement: hardglas, blank.....

 \- bovengenoemde deuren met FSC-certificering.

 27 #

 \- balie-element.....

 28 #

 \- loket-element.....

 29 #

 \- Kleur: Mono Coat Oil (keuze 40 standaard kleuren),

 Duurzame en verrijkende bescherming.

 30 #

 \.....

 31 #

 \Hulpstukken moeten van overeenkomstige kwaliteit en

 hoedanigheid zijn als het panelenwandelement.

 32 #

 \Naadaansluiting: Nul voeg d.m.v. transparante IM-tape

 met hoge hechting.

 33 #

 \Bevestiging: door trillingvrije rubberen afdichting

 (droog kitloos systeem).

 34 #

 \Toebehoren:

 35 #

 \- diverse folie’s en fotofolie’s

 36 #